Ausschreibungstext für Nivellierfuß im Hygienic Design,


Nivellierfuß im Hygienic Design,





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und

Produktionszeiten maximiert werden können.



Ausführung

bestehend aus einer Spindel mit integriertem

Stellfuß, der eine erhöhte Standsicherheit durch eine

einvulkanisierte Gummi-Stellfläche bietet.

Nivellierung über eine Hülse, die das Gewinde

vollständig hygienegerecht abdeckt und abdichtet.

Geeignet zur Aufstellung von Schaltschränken und

Kompakt-Schaltschränken. Ohne Bodenbefestigung.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberfläche

Oberflächen-Rautiefe RA < 1,6 µm.



Konformitäten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600



Technische Daten:

Nivellierbereich: 120 - 175 mm

Maximalbelastung: 5.000 N

Gewindespindel: M12 x 1,5

Fußdurchmesser: 60 mm

Neigungsausgleich: 10 °



Lieferumfang

Nivellierfuß, inkl. Befestigungsmaterial zum Gehäuse

und Dichtungen, Montageanleitung



Fabrikat: Rittal
Typ: Nivellierfuß im Hygienic Design,   HD 4000220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
