Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox. 1 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox. 1 HE



Zum Einbau von 12 ST Kupplungen an der 1 HE LWL-Spleißbox. Das

Patch-Panel wird mit Schnellverschlüssen an der Spleißbox befestigt.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox. 1 HE   DK 7241015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
