Ausschreibungstext für Rangierbügel zur seitlichen Kabelführung


Rangierbügel zur seitlichen Kabelführung



Rangierbügel zur seitlichen Kabelführung in 800 mm breiten Netzwerkschränken. Der Rangierbügel wird seitlich an den

482,6 mm (19")-Profischienen befestigt.



Material: Rundstahl, chromatiert



Abmessungen: 300 x 90 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierbügel zur seitlichen Kabelführung   DK 7220000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
