Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE



Blindpanel zur freien Bestückung oder als Abdeckung.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE   DK 7179535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
