Ausschreibungstext für Office-Verteiler für LWL- und Kupferkabel


Office-Verteiler für LWL- und Kupferkabel





Gehäuse:

2 HE Wandverteiler, bestehend aus:

Wandteil mit asymmetrisch vertikal angeordneter 482,6mm

(19.)  Befestigungsebene zur Aufnahme von Patchfeldern,

Freiraum vor der Ebene (links) 90mm, dahinter (rechts)

280mm, Kabeleinführung links über Bürstenleisten,

rechts über große Ausbrüche für Kabelstränge, optional

mittels Kabelverschraubungen.

asymmetrisch geteilte Fronttüren mit Sicherheitsver-

schluss für sachliche Trennung zwischen Zu- und Abgang,

getrennte Zugangsberechtigung optional.

Material:

Stahlblech

Oberflächenausführung:

lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

400 x 504 x 106 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Office-Verteiler für LWL- und Kupferkabel   DK 7245000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
