Ausschreibungstext für Spleißkassettenhalterung


Spleißkassettenhalterung



Die Spleißkassettenhalterung kann durch die variable Kassettenaufnahme Spleißkassetten unterschiedlicher Größe aufnehmen.

Es können bis zu acht Spleißkassetten auf einer Halterung mit Gewindebolzen montiert werden. Die Spleißkassettenhalterung

kann in einem LWL-Kleinverteiler oder auf jeder anderen Montagefläche befestigt werden.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Spleißkassettenhalterung   DK 7450035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
