Ausschreibungstext für USV Rack 90kVA


USV Rack 90kVA



Dieses Rack ist für 3 USV-Module mit 2+1

Redundanz geeignet. Das Extension-Rack umfasst das

Gehäuse und eine Verteilung von bis zu 90kVA.

Zusätzlich sind bereits die statischen Bypässe

integriert. Unterstützt werden USV-Module mit 10, 20

und 30kVA. Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird

über ein separates Display in der Fronttür angezeigt.

Zusätzliche Module können im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (.hot swappable.).

Technische Details:

- Abmaße 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhängig von der

Bestückung des Racks.

- Schrankgerüst und Gehäuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtür vorne

- geeignet für 10/20/30kVA USV-Module

- maximal 3 Module mit 2+1 Redundanz

- Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

- Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

- relative Luftfeuchte 95%

Hinweis: Zur Integration der Batterien

ist ein externes Batterie-Rack erforderlich. Der

Anschluss der USV-Anlage an das öffentliche Stromnetz

muss gemäß den regionalen Bestimmungen durch eine

befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung ist

nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten! Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das öffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 90kVA   DK 7857361
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
