Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf einem

selbsttragenden 482,6 mm (19") - Montageprofil , welches gleichzeitig

das Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu einem

tragenden Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Steckbare,

 verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.

Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür

hinten. Beide inkl. Zweipunktstangenverschluß,Sicherheitschließung 3524

E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griff zur wahlweisen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 130°.

Dachblech mit integrierter Bürstenleiste, anschlußfertige Lüftereinheit

inkl. Thermostatregelung optional nachrüstbar.

Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6 mm

(19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.

Der 482,6 mm (19") - Montagerahmen ist stufenlos frei wählbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.

Das Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

möglich.



Lieferumfang: Gehäuse inkl.  Nivellierfüßen und Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 800x1200x600 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000450
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
