Ausschreibungstext für Schienenisolierung für SV 3055.000 und SV 3057.000


Schienenisolierung für SV 3055.000 und SV 3057.000



Schienenisolierung für die Anschlussleiterführung,

steckbar.

Material: PBT

Dauerbetriebstemperatur: max. 140 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94- VO



Fabrikat: Rittal
Typ: Schienenisolierung für SV 3055.000 und SV 3057.000   SV 3060000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
