Ausschreibungstext für Rittal-Umluftklimasystem


Rittal-Umluftklimasystem

für Betrieb mit Kältemittel R407c





Baugröße 1 (18kW)  bis Baugröße 4 (54kW)



Einteiliges Umluftklima-Schrankgerät für reinen

Umluftbetrieb zum Einsatz in Rechenzentren und

anderen IT-Betriebsumgebungen. Die geräteinterne

Luftrichtung ist von oben nach unten. Die Zuluft wird

im Doppelboden ausgeblasen.



Gehäuse

Das Gehäuse ist als doppelt beplankte

Profilrahmen-Konstruktion ausgeführt. Das verwendete

Stahlprofil ist zusätzlich mit einer Lackierung

versehen. Eckverbindungen sind geschweißt. Alle Türen

sind durch umlaufende geschäumte Dichtungen aus PU

abgedichtet. Die Doppelschale ist mit einer

dazwischenliegenden 30/45 mm dicken Schall- und

Wärmeisolierung versehen. Diese ist nicht brennbar

und entspricht der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102.



Durch die frontseitigen Türen erfolgt die Wartung

ausschließlich von vorn.



Die Außenschale der Rück- und Seitenwänden besteht

aus 1,5 mm tauchgrundiertem Stahlblech. Die

Sichtseite ist mit einer Pulverbeschichtung im

RAL-Farbton 7035 Struktur (hellgrau) versehen.



Die Außenschale der Bedienungstüren besteht aus 2 mm

tauchgrundiertem Stahlblech. Die Sichtseiten sind mit

einer Pulverbeschichtung im RAL-Farbton 7035 Struktur

(hellgrau) versehen.



Das Gehäuse passt bezüglich konstruktiver Gestaltung,

Farbgebung und Oberflächenstruktur zu den

Rittal-Serverracks auf Basis des bewährten Rittal

TS8-Schrankes.



Die Innenschale des Gehäuses besteht aus

feuerverzinktem Stahlblech, die  Zinkauflage beträgt

mindestens 275 g/m².  Die Innenschalen an Türen und

Rückwand sind in Materialstärke 1 mm ausgeführt.



Abluftanschluss

Die Luft wird ohne weitere Kanalbauteile frei oben

ange-saugt.



Untergestell

Das Untergestell ist mit schwingungsisolierenden

Gerätefü-ßen ausgestattet. Verstellbereich zum

Höhenausgleich zum Anschluss an den Doppelboden ca.

50 mm.



Filterung

Der Luftfilter im Geräteansaug ist als

Kassettenfilter ausgeführt und auf dem Kühler

angeordnet. Die Filterklasse beträgt G4 gemäß EN

779. Ein maximaler Filter-Abscheidegrad wird aufgrund

der gewählten Gesamtkonstruktion gewährleistet. Der

hohe Abscheidegrad bietet erhöhten Sachwert- und

Personenschutz.



Durch Einsatz von Kassettenfiltern mit Rahmen aus

Fiberplast ist die Filterfläche auf ein Maximum

optimiert. Eine umlaufende Dichtung befindet sich

auf der Filterreinluftseite.



Das Filtermedium besteht aus Glasfaservlies, in

V-Form konisch gefaltet. Ein reinluftseitiges

Stützgitter zur Stabilisierung der Faltenform ist

integriert. Das maximale Staubspeichervermögen und

ein geringer Druckverlust werden durch eine große

wirksame Filterfläche erreicht.



Durch die Anordnung des Filters ist eine gute

Zugänglichkeit sowie der frontseitige Filterwechsel

gewährleistet.



Elektrische Filterüberwachung und

Luftstromüberwachung über einen gemeinsamen

Drucksensor.



Kühlen (Direktverdampfung DX)

Die Kälteerzeugung ist als Verdampferkälte ausgeführt

und ist im Gerät integriert.

Als Kältemittel wird das chlorfreie HFKW R407c mit

niedri-gem Treibhauspotenial eingesetzt.



Direktverdampfer als Lamellenwärmetauscher bestehend

aus Kupferrohren mit aufgezogenen

Hochleistungslamellen aus Aluminium; einschließlich

Verteil- und Sammelrohr aus Kupfer für

Mehrfachunterteilung, eingefasst in einen stabilen

Rahmen aus 2 mm Aluminium.

Kondensatwanne zum Auffangen des anfallenden

Konden-sats, demontierbar und reinigungsfähig, aus

nichtrostendem eloxiertem Aluminium (AlMgSi).



Kondensatverrohrung intern mit selbstfüllendem

Siphon, bestehend aus 40 mm-HT-Rohr.



Ein Ausbau und Austausch dieser Bauteile ist bei

Bedarf ebenfalls sehr einfach möglich.



Der Verdichter ist ein geräuscharm arbeitender

Scrollkompressor sauggasgekühlt, mit Drehstrommotor.

Der Kältekreis ist mit Filtertrockner sowie Schauglas

mit Kältemittel-Feuchtigkeitsindikator und

elektronischem Expansionsventil in der

Flüssigkeitsleitung ausgeführt. Service-Ventile sind

in ausreichender Anzahl vorgesehen. Anschlüsse für

Kältemittel-Entsorgung sowie Sicherheitspressostate

und Sicherheitsarmaturen gemäß DIN EN 378 sind

ebenfalls berücksichtigt. Die interne Verrohrung des

Kältekreises aus hochwertigem, nahtlos gezogenem

Kupferrohr, ist entölt und entgratet und mit einer

diffusionsdicht verklebten, geschlossenzellig

flexi-blen Rohrisolierung der Sauggasleitung

versehen.



Das Maschinenteil ist schall- und luftseitig vom

Luftbehand-lungsteil abgeschottet. Dadurch ist eine

Wartung und Kontrolle des Kältekreises bei laufendem

Gerät unter Betriebsbedingungen möglich. Sämtliche

Einbauteile des Kältekreises sind leicht zugänglich.







Kondensator als gebäudeexterne Einheit (Op-tion)

Luftgekühlter Hochleistungskondensator, zur

Aufstellung im Freien. Selbsttragende Konstruktion in

wetterfester Ausführung für vertikale bzw.

horizontale Luftführung. Axialventilator als

Kompakteinheit in korrosionsgeschützter wetterfester

Ausführung. Einphasen-Wechselstrommotor mit

Betriebskondensator und Thermokontakt. Die

stufenlose Kondensatordruckregelung erfolgt am

Kondensator.

Der Kondensator ist mit allen notwendigen

Einbauteilen zum Aufbau des Kältekreises

ausgestattet.



Medienanschlüsse

Die Kältemittelleitungen und der Kondensatablauf

werden nach unten aus dem Gerät geführt.



Ventilatoreinheit

Der Ventilator für die geräteinterne Luftrichtung von

oben nach unten ist strömungstechnisch günstig im

enthaltenen Untergestell positioniert.



Direktgetriebener, einseitig saugender

Hochleistungs-Radialventilator in verstärkter

Ausführung, ohne Spiralgehäuse, mit stabiler

Druck-Volumenstrom-Charakteristik. Die

Ventilator-Auslegung erfolgt auf optimalem

Betriebspunkt für höchsten Wirkungsgrad und

größtmögliche Effizienz. Die Ventilator-Motoreinheit

ist in einer Tragekonstruktion montiert und zu

Wartungszwecken leicht nach vorne ausziehbar. Das

Laufrad besitzt rückwärtsgekrümmte Schaufeln aus

Alu-minium und ist mit einer Auswuchtgüte G 6,3 nach

DIN ISO 1940 statisch und dynamisch gewuchtet.



Der Ventilator-Antriebsmotor arbeitet nach dem

Außenläuferprinzip, entsprechend VDE 0530, Teil 1,

und ist als EC-Gleichstrommotor ausgeführt. Der Motor

ist im Laufrad integriert. Die Anordnung im

Luftstrom gewährleistet eine effiziente

Motorkühlung. Die  Welle ist in Rillenkugellagern

gemäß DIN 625 mit Dauerschmierung gelagert. Die

Gebrauchsdauer der Lager beträgt mindestens 20.000 -

30.000 Betriebsstunden. Der Motor ist in Isoklasse

"F" und Schutzart IP 44 ausgeführt.



Die notwendige elektronische Kommutierungseinheit ist

direkt am Motor im Luftstrom platziert und wird zur

stufenlosen Drehzahlregelung des

Gleichstrom-Ventilatormotors eingesetzt. Im Rahmen

der Inbetriebnahme ist eine einfache Einstellung des

Volumenstromes möglich. Die elektronische

Kommutierungseinheit besitzt einen Sollwerteingang 0

. 10 V für die automatische Regelung des

Volumenstromes über einen externen Regler (DDC).

Integrierte EMV-Filter gewährleisten die Einhaltung

der EMV-Grenzwerte nach EN 50011-B.



Elektroteil

Anschlussspannung 3 Phasen/N/PE, 400 V +-10 %, 50 Hz.



Das Elektroteil ist vom Luftstrom abgeschottet und

mit einer Acrylglas-Sicherheitsabdeckung

ausgestattet. Ausgeführt nach den einschlägigen EN

bzw. VDE- Bestimmungen. Alle für den Betrieb des

Klimagerätes notwendigen Komponenten sind

übersichtlich auf einer Montageplatte montiert. Die

Be-dienung erfolgt ausschließlich von vorne. Der

Steuerstromkreis ist mit Niederspannung 24 VDC als

PELV nach VDE 0100 Teil 410 ausgeführt.



Besonderheiten

-,,Bedienfeld der Regelung zur Anzeige von Betriebs-

und Störmeldungen in der Fronttür des Klimagerätes

-,,Übersichtlicher Aufbau durch Optimierung der

Einbau-komponenten

-,,Schmelzsicherungsfreie

Schütz-Motorschutz-Kombinationen

-,,Schraubfreie Klemmleiste zur rationelleren sicheren

Verdrahtung

-,,Potenzialfreie Betriebs- (Schließer), Wartungs- und

Ausfallmeldung (Öffner)

-,,Übersichtliche Dokumentation in CAD-E-Plänen

-,,Beschriftung der Einbauteile gemäß Positionsnummern

im Elektroschaltplan

-,,Klemmenpläne mit Angabe aller externen Leitungen



Regelung

Jedes Klimagerät ist mit einem autark arbeitenden

DDC-Regler ausgerüstet. Die integrierte Regelung pcs+

ist für die Anwendungen der Luft- und Klimatechik

optimiert.



Als Bedieneinheit kommt ein in der Tür eingelassenes

semigraphisches und hintergrundbeleuchtetes

LCD-Display zur Anwendung. Die Bildschirmauflösung

beträgt 132 x 64 Pixel, 8 Zeilen mit 22 Zeichen. Die

Textausgabe ist in deutsch und kann auf englisch

umgeschaltet werden. Eine Einstellung von

Systemparametern bzw. Sollwerten ist über 2

verschiedene Passwortebenen möglich. Die Bedienung

erfolgt über 6 Tasten.



Ausgeführt wird eine

Abluft-/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung mit

folgenden Funktionen:



-,,,,Überwachung der eingebauten Komponenten

-,,,,Einstellung und Anzeige der Belastung des

EC-Ventilators

-,,,,Master-/Slave- Umschaltung (bis 16 Geräte)

-,,,,Automatische Wiedereinschaltung des Gerätes mit

ein-stellbarer Zeitverzögerung

-,,,,USV-Betrieb (nur Lüftung ohne Kompressor, ohne

Hei-zung und Befeuchtung)

-,,,,Einstellbare Temperatur- und Feuchtesollwerte

-,,,,Einstellbare Temperatur- und Feuchtegrenzwerte

-,,,,IST-Werte von Temperatur und Feuchte

-,,,,Uhrzeit und Datum

-,,,,Handbedienebene

-,,,,Sammelstörung

-,,,,Alarmaufzeichnung der letzten 10 Alarme mit Datum

und Zeit

-,,,,Alarmmeldungen: Luftströmungsausfall,

Filterver-schmutzung, Grenzalarme Temperatur und

Feuchte, Störung Heizung und Befeuchter, sofern

vorhanden

-,,,,Zuluftminimalbegrenzung über Kaskade



Der Ausfall einer DDC-Station hat keinen Einfluss auf

die Funktionstüchtigkeit anderer, mit ihr vernetzter

DDC-Stationen.





Dokumentation

Anzahl incl. der im Gerät hinterlegten Dokumentation

Sprache: deutsch oder englisch

Anzahl: 1 x CD, 1 x Papier



LIEFERBARE OPTIONEN:



Untergestellverblendung

(Option)

Verkleidung der Differenz Doppelboden zu Geräteboden

bei Doppelbodenhöhen < Standardmaß. Abmessungen und

Design entsprechend dem Grundgerät. Die Verkleidung

besteht aus 1 mm feuerverzinktem Stahlblech. Die

Sichtseite ist mit einer Pulverbeschichtung im

RAL-Farbton 7035 (hellgrau) versehen. Abnehmbares

Frontteil zur leichten Wartung des Ventilators.



Elektroheizung

(Option)

Elektroheizung bestehend aus Glattrohrheizstäben in

Edelstahl. Dreifache Absicherung und stetige

Ansteuerung (0-10 V) vom Grundgerät. In Luftrichtung

hinter dem Kühler angeordnet.



Dampfbefeuchtung

(nicht angeboten)

Im Gehäuse integrierte Eigendampfbefeuchtung mit

einer einstufigen Ansteuerung für eine Genauigkeit

von +/-10 %.



Die Befeuchtungseinrichtung ist für Normalwasser in

Trink-wasserqualität mit einer Leitfähigkeit von 300

- 900 µS/cm geeignet.

Die Dampfzylinder sind als Wegwerfzylinder

konzipiert.

Die Dampflanze aus Kupfer ist speziell auf den

Dampferzeuger abgestimmt und im Gerät integriert.







Schnittstelleneinheit RS485

(nicht angeboten)

Steckbare serielle Schnittstellenkarte mit Anschluss

RS 485

Anbindung an folgende BUS-Systeme: CAREL-Bus oder

MOD-Bus



Schnittstelleneinheit RS485-BAC

(nicht angeboten)

Steckbare serielle Schnittstellenkarte mit Anschluss

RS 485

Anbindung an folgende BUS-Systeme: BACnet (BACnet

over RS 485)



Schnittstelleneinheit LON

(nicht angeboten)

Steckbare Schnittstellenkarte zur Anbindung an

LON-Bus



Webserverkarte

(nicht angeboten)

Steckbare Schnittstellenkarte mit Anschluss RJ45 für

Datenaustausch über Ethernet, BACnet over ethernet

oder SNMP





Weitere Optionen auf Anfrage lieferbar.



Das Gehäuse kann wahlweise in RAL9005 geliefert

werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal-Umluftklimasystem   SK 3300730
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
