Ausschreibungstext für 9 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur


9 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur

werkzeugfreien Montage





9 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster

tiefenverstellbarer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,

bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und

Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,

abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,

zwei abschließbaren Seitenwänden und einer

abschließbaren Sichttür. Das Gehäuse wird mit

Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Durch

die symmetrische Grundkonstruktion ist ein

verwechslungsfreier Aufbau möglich. Türanschlag frei

wählbar. Statische Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5

kg/HE. Seitenwände, Dach und Bodenrahmen mit jeweils

zwei Lüfterfeldern für eine passive Durchlüftung, eine

Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist mit separat

erhältlichen Lüftermotoren möglich, nicht benötigte

Lüfterfelder können mit separar erhältlichen

Abdeckplatten geschlossen werden. Der Einsatz als

Standgehäuse ist mit separat erhältlichen

Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere 482,6 mm (19")

-Befestigungsebene mit separat erhältlichem

Profilschienensatz möglich.



Material:  Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG



Oberflächenausführung:  Pulverbeschichtet in RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):  600 x 492 x 600 mm, 9 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 9 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur   DK 7507110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
