Ausschreibungstext für Kabelkanal für TS / TE


Kabelkanal für TS / TE



Zur Kabelverlegung in

besonders hoher Packungsdichte (High Density

Netzwerkknoten)  im Bereich der LWL- oder

Kupferverkabelung.  Großes Fassungsvermögen.  Diverse

Möglichkeiten der Kabelführung, Kabelabfangung,

Kanalisierung ergeben die  Voraussetzungen für

maximale Portdichte auf minimalem Raum.  Die einzelne

HE-bezogene Kabelführung ermöglicht es, auf eine

zusätzliche Kabelführung über Rangierfelder innerhalb

der Verteilerebene zu verzichten, und so jede HE mit

Anschlusspunkten zu versehen.  Erhöhung der

Portdichte bis zu 50 %. Die beidseitig scharnierte,

abnehmbare Kanalabdeckung ermöglicht jederzeit den

bequemen Zugriff. Hierbei werden die Kabelstränge

durch herausnehmbare Querstege zurückgehalten  und

gegen ein Herausfallen gesichert. Die Montage ist

sowohl seitlich an Montageschienen  als auch an den

Profilschienen und Montagerahmen der 482,6 mm (19")Verteilerebene

möglich.  Eine Befestigung zweier

Kanäle Rücken an Rücken ist ebenfalls machbar.  Für

den intensiven Teilausbau steht eine zweite kleinere

Variante zur Verfügung.



Material:

Kabelkanal, Frontblende: Stahlblech lackiert

Kabelführungselemente: Kunststoff

Farbe: RAL 7035

Lieferumfang: Inkl. scharnierter Frontblende.

Abmessung BxT: 95 x 235 mm / 24 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelkanal für TS / TE   DK 7827310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
