Ausschreibungstext für Processing Unit II


Processing Unit II



Die Processing Unit II unterstützt über ein

Softwareupdate das Protokoll PPP. Die PU II

kann über diesen Adapter an ein analoges Modem

mit HAYES-Befehlssatz an das Telefonnetz

angebunden werden.



Technische Daten:

D-Sub9-Stecker auf RJ 12 Stecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Processing Unit II   DK 7320831
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
