Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm / 19" 2 HE,


Patch-Panel 482,6 mm / 19" 2 HE,





für ADS-Ringleitungsverteiler, zum Einbau

von 8 + 1 Datenstecker (IBM 8310574) inkl. Befestigungsvorrichtung zur

Aufnahme

von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm / 19" 2 HE,   DK 7181035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
