Ausschreibungstext für Kabelmanagementwand für DK TS 8


Kabelmanagementwand für DK TS 8



Optional an der inneren Befestigungsebene oder auf System-Chassis an der äußeren Befestigungsebene verschraubte Kabelführungshilfe,

mit Ausbrüchen zur Befestigung von Kabelführungsbügel, Klettverschlüsse und Kabelbindern.

Im angereihten Zustand auch als Schottwand mit Kabelrangiermöglichkeit nutzbar.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: B/T: 900 mm H: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelmanagementwand für DK TS 8   DK 7824590
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
