Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-

Auszugsrahmen





Gehäuse:

Wandverteiler mit Stahlblechtür vorne, inkl. zwei Vorreiberverschlüssen

und Doppelbart-Verschlussein-

sätzen, eine Flanschplatte mit Bürstenleisten zur Kabeleinführung unten,

je ein Austrittsfilter im

Boden rechts und in der Seitenwand oben links,

optional Möglichkeit zur Aufrüstung mit Lüfterer-

weiterungssatz, eine Kombischiene mit Hammerköpfen

zur Kabelabfangung, sowie eine Kabelabfangschiene

zur Befestigung hinten am Auszugsrahmen, ein

Sichtfenster seitlich rechts, ein Auszugsrahmen

auf Teleskopschienen mit einer 482,6 mm (19")

Befestigungsebene 10 HE frontseitig horizontal und

vertikal, und einer 482,6 mm (19") Befestigungsebene

4 HE seitlich vertikal.



Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm



Oberflächenausführung:

Gehäuse elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert

RAL 7035

Auszugsrahmen Edelstahl



Abmessungen (B x H x T):

600 x 600 x 350 mm / (4 / 10 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-   DK 7644000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
