Ausschreibungstext für Ext. Batteriestrang Xmin 24/28Ah


Ext. Batteriestrang Xmin 24/28Ah





Dieser Batteriestrang ist für den Einsatz im

Batterie-Rack geeignet. Es können maximal 150

Batterieblöcke á 12V/28Ah mit einer Lebensdauer von

10 Jahren eingesetzt werden (Gewicht 123 kg pro Strang.

Gesamtgewicht abhängig von der geforderten

Autonomiezeit.). Die Anzahl der Batterieblöcke wird an

der USV mittels Displayeingabe konfiguriert.

Die Batterien werden ausschließlich nach EUROBAT

geliefert. Die EN 62040-3 VFI SS 111 wird erfüllt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ext. Batteriestrang Xmin 24/28Ah   DK 7857374
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
