Versionshinweise 10.1.3 (13.05.2026)
Vorherige Versionen: - v10.1.2 13.04.2026
Hinweis
•    Mit der Veröffentlichung von v10.1.x hat sich das Verhalten unserer Geräte geändert, wenn DHCP aktiviert ist, aber kein DHCP-Server verfügbar ist. Die Geräte halten nun die Vorgaben von RFC 3927 ein und weisen sich selbst eine zufällige link-lokale IP-Adresse (auch bekannt als APIPA (Automatic Private IP Addressing)) im Bereich 169.254.0.0/16 zu und nicht mehr 192.168.0.190/191. Die IP-Adresse kann über eine Multicast-DNS-Anfrage (mDNS) ermittelt werden. Das Gerät ist auch über einen DNS-Namen erreichbar, der standardmäßig aus dem Gerätetyp und den letzten 8 Ziffern der MAC-Adresse besteht (z. B. http://pdu-0FCB49D8).
•    Diese ReOS-Version wurde noch nicht mit RiZone qualifiziert. In Kürze wird vom RiZone-Team eine Kompatibilitätserklärung veröffentlicht
Versionshinweise
•    ALL siehe Versionshinweise zu v10.1.0 – v10.1.2, da es sich hierbei lediglich um ein Patch-Release handelt
Offene Fehler
•    CIOC-LCP-Anzeige: Die veraltete Neso-Anzeige auf älteren Geräten funktioniert nicht, wenn Name, Standort und Kontaktinformationen etwa 22 Zeichen überschreiten
Fehlerbehebungen
•    CIOC-Produktion: Redundante Produktionsinformationen entfernt, die den Fehler verursacht haben Hardware: Fehler (HWCODE&) 
•    WebUI: Konfigurationsschritte beim Anlegen und Konfigurieren neuer Benutzer reduziert. Bisher musste in diesem Dialog nach jedem Schritt die Schaltfläche „Speichern“ angeklickt werden
•    WebUI: Endloses Banner „Geräte werden neu geladen“ nach einem Update der CAN-Peripheriegeräte behoben
•    FTP & WebUI: Die Versionsangaben der Rettungssoftware im Update-Dialog und in der Datei „system.info“ wurden korrigiert 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

Versionshinweise 10.1.2 (13.04.2026)
Vorherige Versionen: - v10.1.1 18.03.2026 
Hinweis

Versionshinweise
•    siehe Versionshinweise zu v10.1.0 – v10.1.1, da es sich hierbei nur um ein Patch-Release handelt
Offene Fehler
•    WebUI: Der Dialog zum Anlegen von Benutzern und zum Konfigurieren von Berechtigungen muss nach jedem Schritt gespeichert werden 
•    CMCX-HUM SNMP: Temperaturwerte werden möglicherweise gleichzeitig in Fahrenheit und in Celsius angezeigt 
Fehlerbehebungen
•    siehe Versionshinweise zu v10.1.0
•    WebUI: Das Schließen bzw. Abbrechen des Dialogs bei ungültigen Eingaben ist wieder möglich
•    Access: Die Dateiberechtigungen für Access-DB und -CMC können nun von Admin-Benutzern bearbeitet werden 
•    WebUI: Protokollmeldungen nach Konfigurationsänderungen verweisen wieder auf die korrekten Konfigurationen 
•    SMTP: Das gleichzeitige Versenden von E-Mails an mehrere Empfänger ist wieder möglich
 
Sicherheit
•    IoT-Switch mit neuem Bootloader, der für den Systemstart zuständig ist. Danach sind Downgrades auf Versionen vor v10.1.0 nicht mehr möglich
Funktionen
•    RiPS: Die API stellt nun die Softwareversion bereit, die künftig verwendet wird 
•    CIOC-Unterstützung für einen neuen Gerätetyp „CIOC-AMAX-SUBFAB-COOLER“ (OEM-Produkt ähnlich dem CIOC-LCP)
•    CIOC-Unterstützung für einen neuen Gerätetyp „CIOC-HEXM-SIDE-COOLER“ (OEM-Produkt ähnlich dem CIOC-LCP)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------


Versionshinweise 10.1.0 (19.03.2026)
Vorherige Versionen: - v10.0.3 10.10.2025 (ALL)
Hinweis
•    Aufgrund von Änderungen an unserer WebUI sollten Sie den Browser-Cache leeren (STRG + F5)
•    Diese ReOS-Versionen sind nicht kompatibel mit RiZone 3.11.109.0 oder älter
•    Es wird nicht empfohlen, LDAP und RADIUS in Kombination als externe Kontoanbieter zu verwenden. Es können Konflikte auftreten, wenn beide gleichzeitig aktiviert sind, insbesondere wenn ein Benutzername bei beiden Anbietern vorhanden ist
•    Wenn NTP aktiviert ist, werden Zeitzonenänderungen nicht auf Syslog-Meldungen angewendet. Als Workaround sollten Sie NTP deaktivieren, bevor Sie die Zeitzone ändern. Danach kann NTP wieder aktiviert werden, und Syslog verwendet die richtige Zeitzone
Versionshinweise
Offene Fehler
•    Radius: Anmeldung über SFTP nicht möglich 
•    Die Baumvariablenansicht zeigt für jede vom Betriebssystem unterstützte Anzeigevariante, NFC und SMS-Unit unter dem Systemknoten stets den Status „n.a.“ an. Die SMS-Unit wird vom CIOC nicht unterstützt. Der Status bleibt „n.a.“, unabhängig davon, was ein verbundenes Gerät meldet 
•    Rechte für übergeordnete Baumelemente in der Zugriffsverwaltung werden nicht automatisch auf untergeordnete Elemente übertragen. Diese können jedoch manuell festgelegt werden
•    Modbus TCP: Die Konfiguration negativer ganzzahliger Werte wie beispielsweise eines Temperaturschwellenwerts funktioniert nicht 
•    Der Beschreibungsname von CMCX-Peripheriegeräten akzeptiert zwar 64 Zeichen, speichert jedoch nur 40 
•    Aufgrund aktualisierter Webbrowser-Richtlinien funktioniert unsere Methode zur Anzeige eines Webcam-Livestreams in der WebUI (einschließlich des Dashboards) möglicherweise nicht mehr. Bilder können weiterhin auf USB-Sticks gespeichert werden, und der Link zum Webcam-Stream wird in der WebUI weiterhin bereitgestellt
 
Fehlerbehebungen
•    CMC3: Beim Upgrade von einer Version vor v3.23.00 wird der Benutzer erneut gezwungen, sein Passwort zu ändern. Früher gab es diese Funktion nur in v3.23.00 für bestehende Benutzer, diese Version sollte jedoch bei Upgrade-Vorgängen nicht mehr verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Update von v3.17.30_7 auf v10.1.0 durchgeführt wird, stellt die neue Version sicher, dass alle Systembenutzer ihre Passwörter aktualisieren 

	
CIOC-LCP & CIOC-LCU: Die Seriennummer des Geräts wird nun in der Scan & Service App korrekt angezeigt
•    Geräte, wie z. B. Temperatursensoren für die Konfiguration des Filterlüfter-Eingangs, können wieder in der Konfiguration virtueller Geräte hinzugefügt werden. Dies gilt sowohl für interne als auch für externe Geräte
•    Fehler behoben, bei dem die WebUI-Darstellung von CMC3-GRF bei einigen Gerätekonfigurationen nicht verfügbar war
•    Behoben, dass die Aktivierung/Deaktivierung von RADIUS nach einem Neustart nicht beibehalten wurde 
•    Nicht vorhandene oder ungültige „Server Shutdown“-Empfänger führen bei einem Aufruf nicht mehr zu einem Neustart 
•    LDAP-Benutzer mit Administratorrechten können ihr Passwort wieder ändern 
•    Stabilitätsproblem behoben, das auftrat, wenn mehr als 16 CMC3- und CMCX-Sensoren gleichzeitig angeschlossen waren
•    Verweise auf das Entwicklungsprojekt „Wireless Devices“ wurden entfernt
Sicherheit
•    IEC64223 4-2-Zertifizierung für Sicherheitsstufe 2
•    Update auf Linux-Kernel 6.12
Funktionen
•    Notfall-PIN-Funktion für die numerische Codesperre 
•    Ein neuer Dialog in der „Zugriffskonfiguration“ ermöglicht es Administratoren, Aktionen zu definieren, nachdem eine konfigurierbare Grenze an Anmeldeversuchen für „2-Faktor-PIN-Code- und Kartenkombinationen“ erreicht wurde. Kombinationen können nach einer bestimmten Zeit automatisch oder manuell freigegeben werden (CR-018360)
•    Es wurde ein neuer Systemstatus hinzugefügt, der alle Statusvariablen der Systemkomponenten zusammenfasst. Dieser Status ist über alle Verwaltungsprotokolle verfügbar (CR-018402)
•    Die Portkonfiguration für LDAP wurde allen Protokollen hinzugefügt, die eine LDAP-Konfiguration unterstützen 
•    Aktualisierte Schnittstellen für Produktions- und Service-Tools
•    Separates Rittal-Produktions- und Service-Tool „RiPS“ erstellt
Versionshinweise CMCX – Peripheriegeräte v1.1.1

(Enthalten in v10.1.0)
Funktionen
•    Unterstützung neuer CMCX-Peripheriegeräte:
o    CMCX-AIR: Luftstromsensor (Bestellnummer: 7010.140)
o    CMCX-UNI: Universalsensor (Bestellnummer: 7010.190)
o    CMCX-DIF: Differenzdrucksensor (Bestellnummer: 7010.150)
•    CMCX-ACCC Die Deaktivierung der gValue-Auswertung ist nun möglich, indem der Schwellenwert auf „0“ gesetzt wird 
Fehlerbehebungen
•    CMCX-LEAK Behebt ein Fehlverhalten des Status nach 24 Stunden 
•    CMCX-ACCC Es wurde behoben, dass analoge Handles während der Laufzeit nicht verbunden bzw. wieder verbunden werden konnten 
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versionshinweise 10.0.3 (10.10.2025)
Vorherige Versionen: - v10.0.2 10.09.2025 (CIOC)
Hinweis
•    Aufgrund von Änderungen an unserer WebUI sollten Sie den Browser-Cache leeren (STRG + F5)
•    Diese ReOS-Versionen sind nicht kompatibel mit RiZone 3.11.109.0 oder älter.
•    Es wird nicht empfohlen, LDAP und RADIUS als externe Kontoanbieter kombiniert zu verwenden. Es können Konflikte auftreten, wenn beide gleichzeitig aktiviert sind, insbesondere wenn ein Benutzername bei beiden Anbietern vorhanden ist
Hinweis – Service
•	Bevor Sie ein altes CMC3-Peripheriegerät durch das entsprechende CMCX-Modell ersetzen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Version ab v10.0.0 sowohl auf dem System als auch auf der Fallback-/Rettungspartition (R-Image) bereitstellen. Wenn ein Kunde dann die Rettung durchführt, wird er immer auf eine Version zurückgreifen, bei der die Peripheriegeräte funktionieren
•    Aktuelle Upgrade-Pfade, beispielsweise für ein Upgrade von einer Version v3.15. XX auf diese Version v10.0.2 sollten die Version v3.23.00 ausschließen, da eine schlechte Leistung in dieser Version zu Problemen führen könnte. Weitere Informationen finden Sie im Servicehandbuch unter „Aktualisierung von Systemen, die ständig neu starten“
Versionshinweise
Offene Fehler
•    siehe Versionshinweise zu v10.0.0, v10.0.1 und v10.0.2

-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Versionshinweise 10.0.2 (10.09.2025)
Vorherige Versionen: - V10.0.0 30.07.2025 (CIOC-Schnittstelle) - V10.0.1 26.08.2025 
Hinweis
•   Aufgrund von Änderungen an unserer WebUI sollten Sie den Browser-Cache leeren (STRG + F5)
•   Diese ReOS-Versionen sind nicht kompatibel mit RiZone 3.11.109.0 oder älter.
•   Es wird nicht empfohlen, LDAP und RADIUS in Kombination als externe Kontoanbieter zu verwenden. Es können Konflikte auftreten, wenn beide gleichzeitig aktiviert sind, insbesondere wenn ein Benutzername bei beiden Anbietern vorhanden ist
Hinweis – Service
•   Aktuelle Upgrade-Pfade, beispielsweise für ein Upgrade von einer Version v3.15.XX auf diese Version v10.0.2, sollten die Version V3.23.00 ausschließen, da eine schlechte Leistung in dieser Version zu Problemen führen könnte. 
•   Weitere Informationen finden Sie im Servicehandbuch unter „Aktualisierung von Systemen, die ständig neu starten“. 
Versionshinweise
Offene Fehler
•   siehe Versionshinweise 10.0.0
Fehlerbehebung
•   Verbesserung der Startleistung
•   CIOC: Wenn DHCP aktiviert war, aber kein DHCP-Server verfügbar war, wurde der zweiten Netzwerkschnittstelle keine IP-Adresse automatisch zugewiesen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versionshinweise 10.0.0 (30.07.2025)
Vorherige Versionen: - V8.23.00 04.11.2024 (CIOC-basierte Kühlgeräte wie LCU, LCP) - V3.23.00 10.02.2025 (CMC3 und CMC3-basierte Kühlgeräte wie LCU, LCP, ASML) 
Hinweis
•    Aufgrund von Änderungen an unserer WebUI sollten Sie den Browser-Cache neu laden
 
(STRG + F5)
•    Diese ReOS-Versionen sind nicht kompatibel mit RiZone 3.11.109.0 oder älter.
•    Es wird nicht empfohlen, LDAP und RADIUS in Kombination als externe Kontoanbieter zu verwenden. Es können Konflikte auftreten, wenn beide gleichzeitig aktiviert sind, insbesondere wenn ein Benutzername bei beiden Anbietern vorhanden ist
Versionshinweise
Offene Fehler
•    Radius: Anmeldung über SFTP nicht möglich 
•    Die CIOC-Baumansicht zeigt für jede vom Betriebssystem unterstützte Anzeigevariante, NFC und SMS-Einheit unter dem Systemknoten stets den Status „n.a.“ an. Die SMS-Einheit wird vom CIOC nicht unterstützt. Der Status bleibt „n.a.“, unabhängig davon, was ein verbundenes Gerät meldet. 
•    Rechte für übergeordnete Baumelemente in der Zugriffsverwaltung werden nicht automatisch auf untergeordnete Elemente übertragen. Diese können jedoch manuell festgelegt werden
•    Modbus TCP: Die Konfiguration negativer ganzzahliger Werte, wie z. B. eines Temperaturschwellenwerts, funktioniert nicht 
•    Der Beschreibungsname von CMCX-Peripheriegeräten akzeptiert zwar 64 Zeichen, speichert jedoch nur 40 
•    Aufgrund aktualisierter Richtlinien von Webbrowsern funktioniert unsere Methode zur Anzeige eines Webcam-Livestreams auf der WebUI (einschließlich des Dashboards) möglicherweise nicht mehr. Bilder können jedoch weiterhin auf USB-Sticks gespeichert werden, und der Link zum Webcam-Stream wird auf der WebUI bereitgestellt.
 
Fehlerbehebung
•    Die Skalierung von Diagrammen in der WebUI wurde korrigiert 
•    CIOC Das Startverhalten nicht konfigurierter Systeme wurde korrigiert, das zuvor zu fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen mit korrekten Anmeldedaten führte 
Sicherheit
•    Update auf Yocto Scarthgap 5.0 und Kernel 6.6. Dies umfasst beispielsweise:
o    openssh 9.6p1 mit Patches für
    „CVE-2025-26465“
    „CVE-2024-39894“
    „CVE-2024-6387“
o    Busybox 1.36.1
o    OpenSSL 3.2.3
Benutzerfunktionen
•    ALL Unterstützung neuer CMCX-Peripheriegeräte:
o    CMCX-TMP: Temperatursensor (Bestellnummer: 7010.110)
o    CMCX-HUM: Feuchte- und Temperatursensor (Bestellnummer: 7010.120)
o    CMCX-ACCM: Peripheriegerät zur Zugangsüberwachung (Bestellnummer: 7010.160)
o    CMCX-ACCC: Peripheriegerät zur Zugangsüberwachung und -steuerung (Bestellnummer: 7010.180)
o    CMCX-LEAK: Sensoren zur Leckageerkennung (Bestellnummer: 7010.210 oder 7010. 220)
•    CIOC: Bei neu produzierten CIOC-Geräten mit Version 10.0.0 und dem neuen Kabelbaum (Teilenummer 357507) können nun zwei digitale Eingänge an X10 über die WebUI konfiguriert werden. Geräte, die nach dem 24. April 2024 hergestellt wurden, verfügen bereits über kompatible Hardware, jedoch ist es noch nicht möglich, die Softwarefunktionalität zu aktualisieren, ohne die CIOC-Platine auszutauschen.
•    CIOC-LCP-Geräte aktivieren nun, ähnlich wie LCU, die Durchflussüberwachung des Hauptkühlmittelkreislaufs nur, wenn das Hauptkreislaufventil geöffnet ist
Geräteoptionen
•    CIOC-Unterstützung für das LCP-Display SK 3314 bei neu produzierten LCP-Geräten mit Version 10.0.0. Die Änderung der Artikelnummer für die Produktion steht noch aus


------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Versionshinweise 8.23.00 (04.11.2024)
Vorherige Version: V8.19.00_1 XX.XX.202X
Hinweis
•    Aufgrund von Änderungen an unserer WebUI sollten Sie den Browser-Cache leeren (STRG + F5)
•    Alle Modbus-Adressen müssen überprüft werden, da die Modbus-Tabelle von 8.19.xx auf 8.23.xx geändert wurde.
•    Der Brute-Force-Schutz für die Anmeldung ist nach dem Update standardmäßig aktiviert. Falls er vor dem Update deaktiviert war, muss er erneut deaktiviert werden.
•    Diese CIOC-Version ist nicht kompatibel mit RiZone 3.11.25.0 oder älter.
•    Alte Service-Patches müssen aktualisiert werden, damit sie auf Versionen ab 8.19.00_1 wieder anwendbar sind.
Versionshinweise
•    Offene Fehler Radius: Anmeldung über SFTP nicht möglich 
Die Baumansicht der Variablen zeigt für jede vom Betriebssystem unterstützte Anzeigevariante, NFC und SMS-Unit unter dem Systemknoten stets den Status „n.a.“ an. 
Die SMS-Unit wird vom CIOC nicht unterstützt.
 
Der Status bleibt „n.a.“, unabhängig davon, was ein verbundenes Gerät meldet. 
Das System protokolliert keine erfolgreichen Anmeldungen für SFTP und FTP. 
Fehlgeschlagene Anmeldungen werden nur für SFTP protokolliert 
o    Berechtigungen für übergeordnete Baumelemente in der Zugriffsverwaltung werden nicht automatisch auf untergeordnete Elemente übertragen. Diese können jedoch manuell festgelegt werden 
Bugfix Modbus:
o    Die Liste der zugelassenen Hosts erlaubt nun neben IP-Adressen auch Hostnamen 
o    Ungültiger HTTP-Sicherheitsheader, wenn die Webcam nicht konfiguriert ist 
o    OPC-Port 65535 ist nun zulässig 
o    RiZone: Notfall- und Einmalcodes haben nun eine höhere Priorität als die 4-Augen- und 2-Faktor-Authentifizierung 
o	Fehlerbehebung im reos-Patch-Skript 
o    Anpassung des Modbus-Variablenbaums, sodass alle Register gelesen werden können
o    Aktualisierung verschiedener Systembibliotheken. // Ein Beispiel ist der CAN-Open-Stack
o    Sicherheitsupdates bei der Kommunikation zwischen Gerät und Webbrowser
o	Deaktivierung unsicherer Verschlüsselungsmethoden für SSH (Konsole) 
Bugfix SNMP:
o    Der Neustartzähler wurde so korrigiert, dass er nun wieder inkrementiert wird
Sicherheit:
o    Einrichtung einer Firewall für die Netzwerkkommunikation 
o    Verschärfung der Passwortrichtlinien für Benutzer 
o    Das Admin-Passwort muss vom Benutzer vor der ersten Anmeldung geändert werden. Gleiches gilt für neue Benutzer 
o    OPCUA verfügt nun über eine Benutzerauthentifizierung 
o	SNMP: Unterstützung für SHA1 und AES wurde hinzugefügt 
o    Der Brute-Force-Anmeldeschutz wurde verbessert 
o    Verbesserte Signierung von Service-Patches 
Benutzerfunktionen:
o    Der Dialog für LDAP-Einstellungen wurde verbessert 
o    LDAP-Anmeldung in FTP, SFTP und der Konsole ist nun möglich 
o    Radius-Anmeldung in FTP und der Konsole ist nun möglich 
o    Die USB/SD-Schnittstelle kann im WebUI deaktiviert werden 
o    Überarbeitung des Dialogfelds für TCP/IP-Einstellungen (IPv4, IPv6, DNSv4, DNSv6)
o    Mehrere Anmeldungen im WebUI mit demselben Benutzer
o    Unterstützung eines zweiten RADIUS-Servers
o    Überarbeitung der Protokollmeldungen für Benutzeranmeldungen
o    Bei neu produzierten CIOC-Geräten mit V8.23.00 und dem neuen Kabelbaum (Teilenummer 357507) können nun zwei digitale Eingänge an X10 über das WebUI konfiguriert werden. 
o    Geräte, die nach dem 24. April 2024 hergestellt wurden, verfügen bereits über kompatible Hardware, jedoch ist es noch nicht möglich, die Softwarefunktionalität zu aktualisieren, ohne die CIOC-Platine auszutauschen.
Systemfunktionen:
o    Nutzung von Funktionen für den Zugriff auf Systemressourcen 
o    Nutzung von OverlayFS 
o    Nutzung von PAM für die Benutzerverwaltung 
o    Einmal im Monat Auslöseintervall für LCP-Kondensatpumpen als Maßnahme gegen Festfressen
o    Im Sinne eines besseren Ausfallsicherheitsmechanismus für ein LCP wurden die Hierarchie für Lüfter und die Ventilregelung angepasst
Geräteoptionen:
Vorbereitung für einen neuen Gerätetyp „CIOC-RDC-NG“ 
o    Unterstützung des LCP-Carel-Displays für neu produzierte LCP-Geräte mit V8.23.00. Die Änderung der Teilenummer für die Produktion steht noch aus
o    Die Kondensatsteuerung ist bei LCPs nur aktiv, wenn während der Fertigung ein Demister konfiguriert und eingebaut wurde
 






