Ausschreibungstext für Schnittstellenkabel für Klimagerät mit Microcontroller


Schnittstellenkabel für Klimagerät mit Microcontroller



Dem Schnittstellenkabel liegt eine Diskette mit Konfigurations-

datei für die Erweiterungseinheit bei, die vom Kühlgerät abgegebenen

Alarme beinhaltet. Mit 2,5m Kabel,  D-Sub-Stecker für

das Kühlgerät (15polig) und eine Federzug-

klemme (22polig) für die Erweiterungseinheit.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schnittstellenkabel für Klimagerät mit Microcontroller   DK 7200540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
