Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung

mit einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz von Seitenwänden und

Adaptionshauben. Nachträglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum, je Seite wahlweise um 50 mm bzw. 100 mm.

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321

-. Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321

-. Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau

über die komplette Rackbreite, höhenvariabel 1 Paar

482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert. Dach- und Bodengruppe

besitzen jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme

der Rahmenholme. Der komplette Schrank wird mit 8

Schrauben gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und lassen sich

variabel in der Breite und in der Tiefe mit

vorkonfektionierten Modulblechen verschiedener

Ausführung bestücken. Zur Verfügung stehen

geschlossene Module, Module zur Kabeleinführung sowie

komplett bestückte, anschlußfertige Lüftermodule.

Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech Oberfläche

grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018. Abmessungen: Für Schränke

(BxHxT) 600 mm x 1200 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523031
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
