Ausschreibungstext für CPU-Kabel (PS/2+AT)


CPU-Kabel (PS/2+AT)



für SSCmini/mult­, 9 m

Zur Verbindung mit Server sowie bei

Kaskadierung zweier SSCs. Bei Kaskadierung

wird ein CPU-Kabel  und den Konsolen-

eingängen des Slave-Gerätes angeschlossen.

Adapter für seriellen Maus ist beigelegt. Kompakt-Multikontakt-Stecker

für SSC-

Anschluß und HD 15-Stecker für Video,

sowie PS/2-Steckern für Tastatur/Maus.



Fabrikat: Rittal
Typ: CPU-Kabel (PS/2+AT)   DK 7551190
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
