Ausschreibungstext für Parallel Hot Swap Chassis


Parallel Hot Swap Chassis





Parallel Hot Swap Chassis für den Betrieb mit bis zu 3 Rittal

USV-Systemen, Artikelnummer 7857.433 oder 7857.434



Das Parallel Hot Swap Chassis für die 4,5 und 6 kVA

USV ermöglicht es, bis zu 3 USV-Systeme

zusammenzuschalten. Dies kann zur  Leistungssteigerung

sowie zur Erzielung von einer N+1 Redundanz genutzt

werden. In dem Parallel Hot Swap Chassis ist zusätzlich

ein externer Bypass und Sicherungen integriert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Parallel Hot Swap Chassis   DK 7857444
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
