Ausschreibungstext für PLS 1600 Schienverbinder


PLS 1600 Schienverbinder



System

Rittal RiLine60

Bezeichnung

PLS 1600 Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der PLS 1600

Spezial - Sammelschiene

Ausführung

Anreihverbindung von Schrank zu Schrank

Werkstoffeigenschaften

E-Cu vernickelt

Anzugsdrehmoment

15 - 20 Nm

Hinweis

Für UL 508A Anwendungen nur mit Einsatz von Trennstegen 9340240/230



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS 1600 Schienverbinder   SV 3515000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
