Ausschreibungstext für Telco Rack


Telco Rack



Das Telco-Rack ist ein äußerst flexibles Racksystem für

alle Einsatzgebiete in der Telekommunikation. Darüber

hinaus eignet sich dieses Rack auch als

USV-Batterie-Stützpunkt sowie für die kompakte

Netzwerkverkabelung. Durch die neuen

Twin-Mount-Profilschienen ist wahlweise die Montage von

metrischen (535 mm breiten Komponenten mit einem

Befestigungsmaß von 515 mm) sowie von zölligen

Komponenten (482,6 mm mit einem Befestigungsmaß 465 mm)

möglich. Auf Wunsch kann eine 2. Profilschienenebene

hinzugefügt werden. Die Profilschienen sind in der

Tiefe verstellbar. Durch den Einsatz von Tiefenchassis

ist auch ein Mischausbau des TelcoRacks mit

Profilschienen (metrisch, zöllig) und/oder verschiedene

Ebenenabstände innerhalb eines Schrankes zu

realisieren. Das Rahmengerüst ist steckbar und somit

ist das TelcoRack leicht zerleg- und zusammenbaubar.

Bei Verwendung als metrisches Rack erfüllt das

TelcoRack zusätzlich die Anforderungen der Europäischen

Norm ETS 300 119-3.



Fabrikat: Rittal
Typ: Telco Rack   DK 7752182
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
