Ausschreibungstext für QR Serverschrank


QR Serverschrank





SSC Console IP Bediensoftware als optionale Ergänzung

bzw. Ersatz zum mitgelieferten Java-Applett. Der native

Client wird verwendet, falls die Java-Anwendung der SSC

Console IP nicht genutzt werden  kann. Dieser Client

ist für die Verwendung mit Microsoft Windows

Betriebsystemen (NT, 2000, XP, 2003Server) geeignet.

Die Software wird weder installiert, noch werden

Einträge in der Windows Registry durchgeführt. Somit

kann diese Software auch  von externen Datenträgern

(z.B.: USB-Stick) gestartet werden. Im Vergleich zu dem

in der SSC Console IP integriertem Client besitzt der

native Client zusätzliche Funktionen, wie einen

Erstinbetriebnahmemodus, der alle Videoprofile

automatisch anpasst. Die Client-Software  kann nach dem

einmaligen Kauf im Unternehmen weitergegeben werden,

es fallen keine zusätzlichen Lizenzkosten an.

Lieferumfang:

1 CD-ROM   SSC Premium Client Software WINDOWS

(Art.-Nr.: 7552.310)



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank   DK 7552310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
