Ausschreibungstext für FR(i) Untertischgehäuse 11 HE


FR(i) Untertischgehäuse 11 HE





Gehäuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion

bestehend aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integrierter System-

lochung im 25 mm DIN-Maßraster, vier vertikale

Aluminium-Strangpressprofile mit rückseitiger

T-Nut über die gesamte Profillänge zur

stufenlosen Befestigung von Ausbauzubehör,

mit einer integrierten System-Hohlkammer über

 die gesamte Schrankhöhe zur Aufnahme von:

Verkabelung / Kabelführungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten für Flüssigkeits-Kühlung,

ohne Verlust an Schrank-Innenvolumen,

Schrank anreihbar in allen Ebenen.



Türen:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende,

zum Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett

austauschbar, Design-Sichttür vorne, gewölbt,

Stahlblechtür hinten, beide Türen inkl.

Komfortgriff für Profilhalbzylinder, mit

Sicherheitsschließung 3524 E und Stangenverschluss

mit Zweipunkt-Verriegelung, innenliegende

130°-Scharniere mit unverlierbaren Scharnier-

stiften, Türanschlag rechts, wechselbar.









Dach und Boden:

Dachblech geschlossen, einteilig.

Bodenrahmen bestückt mit einteiligem Bodenblech,

belüftet , zur rückseitigen Kabeleinfürung,

inkl. Nivellierfüßen zum Ausgleich von Boden-

unebenheiten.



Seitenwände:

Steckbare Seitenwände mit  Sicherheitsschließung

12321.



Innenausbau:

482,6mm (19.) Profilschienen vorne am Vertikal-

rahmen 60mm tiefenvariabel befestigt. Zweite

Befestigungsebene hinten in Form eines 482,6 mm

(19.) Montagerahmen, stufenlos tiefenvariabel

an Dach und Bodenrahmen optional erweiterbar,

Innenausbau gemäß EIA 310-D,

max. statische Belastbarkeit 5000 N / Ebene.



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflächenausführung:

Rahmengerüst und Türkorpus lackiert ,,RAL 9006,

Flachteile und Verschlussblende lackiert

RAL 7035

19. Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmaße (BxHxT):

600x600x1095 (11 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Untertischgehäuse 11 HE   DK 7855500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
