Ausschreibungstext für RM5 Inbetriebnahmeservice:


RM5 Inbetriebnahmeservice:



Der Inbetriebnahmeservice umfasst die Tätig-

keiten nach einer montierten und bauseits

installierten Anlage und schließt sich somit

an den Montageservice (optional erhältlich

7960.100) an. Ein Rittal Techniker erbringt

im Rahmen der Inbetriebnahme folgende Leistungen:

- Überprüfung der bestehenden Installation.

- Anschluss der Rittal-Hardware untereinander

sowie an die bestehende Wasserhauptversorgung

(bei LCP)

- Prüfung der Verdrahtung des Gesamtsystems

- Einbau der Batterien (bei USV)

- Konfiguration und Einbau der SNMP-Adapter

(bei der USV, soweit vorhanden)

- Durchführung eines Funktions-/Systemtests

- Netzausfalltest (bei USV)

- Einweisung und Bedienungsanleitung für das Personal.

Hinweis:

Die detaillierten Leistungen bei den einzel-

nen Komponenten sind unseren Inbetriebnahme-

checklisten zu entnehmen, die wir Ihnen auf

Wunsch gerne zusenden.

Software-Inbetriebnahme (optional)

Die Software-Inbetriebnahme umfasst die

Installation des neuen Rittal SNMP-Netzwerk-

management-Systems durch qualifizierte Rittal-

Mitarbeiter vor Ort.

Folgende Leistungen werden hierbei erbracht:

- Installation

- Anpassung ins System

- Integration ins Netzwerk

- Einweisung in die Software



Fabrikat: Rittal
Typ: RM5 Inbetriebnahmeservice:   RM 7960200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
