Ausschreibungstext für Komfort-Griff für TS 8-Unit


Komfort-Griff für TS 8-Unit

mit Master-Key-Funktion



Der Griff hat die Master Key Funktion,

das heißt unabhängig vom Steuersystem

kann der Griff immer mit einem Schlüssel

geöffnet werden. Die Tür kann so über das

CMC-TC-System freigegeben werden.

Zusätzlich sollten einen Access Unit (V1.1)

und ein Zugangssensor (7320.530) verwendet

werden, so dass der Türstatus abgefragt

werden kann.

Technische Daten:



Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Anschlusskabel: Länge 3 m, RJ 12-Stecker

Verbindungskabel: Länge 2 m, RJ 12/

RJ 12-Stecker

Kupplung zur Verlängerung: RJ 12/RJ

12-Buchse

Temperatur-Einsatzbereich: +5°C bis +40°C

Schutzart: IP 40



Fabrikat: Rittal
Typ: Komfort-Griff für TS 8-Unit   DK 7320721
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
