Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 24 HE (43

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung

mit einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz von Seitenwänden und

Adaptionshauben. Nachträglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum, je Seite wahlweise um 50 mm bzw. 100 mm.

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321

-. Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321

-. Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau

über die komplette Rackbreite, höhenvariabel Dach-

und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Schrank wird mit 8 Schrauben gesichert. Die

in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrüche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und

in der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausführung bestücken. Zur Verfügung

stehen geschlossene Module, Module zur

Kabeleinführung sowie komplett bestückte,

anschlußfertige Lüftermodule, zur



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech Oberfläche

grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018. Abmessungen: Für Schränke

(BxHxT) 800 mm x 1200 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten   QR 7523027
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
