Ausschreibungstext für Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 90 mm


Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 90 mm



Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,

C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen

befestigt. Am

25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluß mittels

einer Blechschraube verschraubt werden. Der

Klettverschluß nimmt

Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 90 mm auf,

einzelne Kabel können problemlos gelöst oder

hinzugefügt werden.



Länge des Klettverschlusses: 300 mm

Max. Kabeldurchmesser: 90 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 90 mm   DK 7072240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
