Ausschreibungstext für Heizung 800 W


Heizung 800 W





PTC-Heizelement, schaltbar 400W oder 800W,

zum Einbau im Gehäuse, auf einer Hutschiene



Abmessung: Querschnitt 82x110 mm

Länge: 150 mm



Bemessungsbetriebsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom Lüfter: 6 A

Volumenstrom Lüfter: 35 m³/h

Anschluß: über Klemmenfeld



Fabrikat: Rittal
Typ: Heizung 800 W   CS 9769080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
