Ausschreibungstext für Rittal Power System Modul


Rittal Power System Modul



Aktives PSM Modul mit 4x Schuko + 2x C13 Steckplätzen

zum Aufstecken auf eine Rittal PSM-Schiene. Das Modul

belegt zwei Steckplätze. Es können bis zu 3 Module in

eine 2m PSM-Schiene und bis zu 2 Module in eine 1,2m

Schiene installiert werden. Eine Mischbestückung

verschiedener Module ist möglich. IP-fähig in

Verbindung mit dem CMC-TC System. Über die

vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das Modul an das

Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem angeschlossen

werden. Dieses System erlaubt die Überwachung des

Moduls sowie das schalten und messen jedes einzelnen

Steckplatzes. Die Module sind kaskadierbar. Es können

bis zu 16 Module über eine IP-Adresse administriert

werden. Die Steuerung erfolgt über das Web-Interface

des Rittal CMC-TC Systems. Am Modul ist eine

zweistellige 7-Segment LED-Anzeige, die verschiedene

aktuelle Messwerte des Moduls anzeigen kann.

Zusätzlich besitzt jeder einzelne Port zwei

dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs zeigen den

aktuellen Status der Last des jeweiligen Steckplatzes

an. Dazu können die LEDs zwischen den Farben

Grün, Gelb und Rot wechseln. Die Schwellwerte der

Anzeige können über das CMC beliebig konfiguriert

werden. Beim Betrieb des Moduls ohne Anbindung an das

CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich (DK

7201.210). Es können bis zu 4 Module an einem

Netzteil betrieben werden. In dieser Konfiguration

sind die Steckplätze nicht schaltbar und die

LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.



Technische Daten: Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x

45 mm Betriebstemperatur:  +5 bis +45°C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlüsse: 4x Schuko + 2x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:

1 aktives PSM Modul

Bus-Kabel



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power System Modul   DK 7859212
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
