Ausschreibungstext für Stahlblechtür in flatpack-Lieferform


Stahlblechtür in flatpack-Lieferform



Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321

-. Die Tür wird durch einfaches einhängen und sichern

mittels Federstiftschanieren am Schrank befestigt.

Die Verpackung der flatpack-Einzelkomponenten läßt

sich als Gesamtverpackung für den montierten Schrank

wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech Oberflächenausführung:

Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035 Abmessungen:

Für Schränke (BxH) 800 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür in flatpack-Lieferform   DK 7540520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
