Ausschreibungstext für LCP Lüftermodul, 3311.010


LCP Lüftermodul, 3311.010



LCP Lüftermodul für Top Therm LCP´s CW

3311.130/230/260/530/560

Das Lüftermodul ist für Top Therm LCP Rack und Top

Therm LCP Inline geeignet.

Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP

wird die Luftleistung und somit die Kühlleistung der

jeweiligen Variante erhöht.

Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die

Ergänzungen von Lüftermodulen zur Ausbildung von

Redundanzen genutzt werden.

Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über

den benötigten Luftvolumenstrom hinaus, die

elektrische Energieaufnahme vermindert werden, da die

Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.



LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus:

#,,Einem Lüftermodul in EC-Technik mit notwendigem

Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Lüftermodul, 3311.010   SK 3311010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
