Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 33 HE (59 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach-

und Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz von Seitenwänden und

Adaptionshauben. Nachträglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten,

sowie ein Ausbau über die komplette Rack-

breite, höhenvariabel

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausführungen

bestücken. Zur Verfügung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinführung sowie

komplett bestückte, anschlußfertige Lüftermodule,

zur aktiven Belüftung.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Höhe: 1600 mm

Tiefe: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
