Ausschreibungstext für Einbausatz für Geräteböden in 800 mm tiefenNetzwerkschränken


Einbausatz für Geräteböden in 800 mm tiefenNetzwerkschränken



Einbausatz für Geräteböden in 800 mm tiefenNetzwerkschränken



Der Einbausatz wird am Rahmenprofil eines 800 mm tiefen Netzwerkschranks montiert. Der Einbausatz nimmt Geräteböden

mit oder ohne Teleskopschienen auf, kann bis maximal 50 kg belastet werden und ist im 25 mm DIN-Maßraster höhenverstellbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz für Geräteböden in 800 mm tiefenNetzwerkschränken   DK 7798000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
