Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten



Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten,

in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit

einem modularen Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme mit

integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und Bodenrahmen aus

2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische

Sicherheitsschließung auch bei Einsatz von Seitenwänden

und Adaptionshauben. Nachträglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier- und

Montageraum. Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll-

oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau über

die komplette Rackbreite, höhenvariabel

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung. 2

Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne und hinten,

auf Tiefenstreben montiert. Dach- und Bodengruppe

besitzen jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme der

Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen

Ausbrüche sind identisch und lassen sich variabel in

der Breite und in der Tiefe mit Modulblechen

verschiedener Ausführungen bestücken. Zur Verfügung

stehen geschlossene Module, Module zur Kabeleinführung

sowie komplett bestückte, anschlußfertige Lüftermodule,

zur aktiven Belüftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe:  2000 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronikkomponenten   DK 7523061
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
