Ausschreibungstext für Teleskopschienen für 300 mm tiefe Geräteböden


Teleskopschienen für 300 mm tiefe Geräteböden



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und

einem 300 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die

Teleskopschienen können bis maximal 50 kg belastet

werden und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Für Gerätebodentiefe: 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen für 300 mm tiefe Geräteböden   DK 7051000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
