Ausschreibungstext für Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank


Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank



40 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm

(19")-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen,

verschweißt aus Vierkantrohren und dreifach

abgekantetem Tragprofil. Bei Einsatz von

Standardscharnieren belastbar bis 1500 N.

Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm

DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenk-

rahmen muss im Bedarfsfall links, rechts je

nach Bautiefe der Baugruppen montiertbar

sein.

Einbauebene der Baugruppen mittig angeordnet.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Für Schrankbreite: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank   SR 2342200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
