Ausschreibungstext für USV-Anschlußleiste 230 mit 6 roten Steckdosen


USV-Anschlußleiste 230 mit 6 roten Steckdosen



für den Einbau in Netzwerkschränke mit 25 mm DIN-Maßrasterung oder stufenloser Befestigung, zum Anschluß an eine USV.

Der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Längsreihe möglich.



Die Anschlußleiste ist VDE/GS geprüft.

Ausführung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC

- Max. Belastung: 16 A

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlußkabel: 2 m, mit Kaltgerätestecker

- Steckdosen: 6 Stück rot



Länge: 470 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: USV-Anschlußleiste 230 mit 6 roten Steckdosen   DK 7202130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
