Ausschreibungstext für PDM für PMC12


PDM für PMC12





Energieverteilung für den Einsatz mit Rittal Parallel

Hot Swap Chassis, Artikelnummer 7857.444. Einphasige

Stromverteilung für den Einsatz mit dem Parallel Hot

Swap Modul DK7857.444. Das PDM bietet die Möglichkeit 2

einphasige 32A CEE Stecker sowie 4 IEC320-C19 16A

Stecker anzuschließen. Alle Ausgänge verfügen über

Vorsicherungen.



Fabrikat: Rittal
Typ: PDM für PMC12   DK 7857445
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
