Ausschreibungstext für Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic



Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,

Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück

gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung

des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig

und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.

Doppeltüriges Gehäuse ohne Mittelsteg, Türen überlappend mit

eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen

mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff

und Sicherheitsschließung mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254.

Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren und

Türfeststeller 110°. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen,

verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm

Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch

mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.

Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach

verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,

, zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen

über das Systemzubehör möglich.



Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel

und Regendach

Regendach: BHT: 1250 x 55 x 450 mm

Höhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.620 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium   CS 9784620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
