Ausschreibungstext für Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch





Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.

Um auf weitere Server zugreifen zu können, kann

diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem

Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat kombiniert

werden. Dadurch ist der Anschluss von bis zu 8/32

Servern an eine Einheit in 1 HE möglich. Trotz

der geringen Abmessungen wurde eine 19"-Tastatur

inklusive Nummernblock und Touchpad integriert.

Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm (ohne

SSC-Erweiterung).

Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm

möglich. Die mitgelieferten Einbausätze

ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen

Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.

Im geschlossenen Zustand ist die Schublade

abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung

geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten

Zustand zu vermeiden, wird das Backlight

automatisch abgeschaltet.

Der Monitor kann analog angesteuert werden und

unterstützt VESA konforme Auflösungen.

Die Einheit verfügt über ein englisches

Tastaturlayout.



Technische Daten:

Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT (Schutzscheibe)

Videoauflösung bis 1280x1024

Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)

Kontrastverhältnis: ca. 1000:1

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (für SSC view)

Max. Leistungsaufnahme: 32W

Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener

Monitoreinheit: < 1W



Anschlüsse:

PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder

USB (1x Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)

DVI-D Videoanschluss

3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)

EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x1HEx680mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:

·,,1 Monitor-Tastatureinheit

·,,Befestigungsmaterial

·,,Alle benötigten Anschlusskabel



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal

Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display

englisch DK 9055.312 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch   DK 9055312
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
