Ausschreibungstext für Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen


Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen

Kabeleinführung im TS / FR(I)



Beidseitig Öffnungen zur Kabeleinführung, mit

Schiebeblechen abgedeckt, mit Gummiklemmprofilen zur

Abdichtung und Fixierung der eingeführten Kabel,

abnehmbare äußere Stege ermöglichen den einfachen

Ein- und Ausbau des  Moduls bei bereits im Schrank

verlegten Kabeln.

Für Schrankbreite: ,,800 mm

Material:,,Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblechmodul mehrteilig zur seitlichen   DK 7825388
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
