Ausschreibungstext für Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE


Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE

mit 15"- und 17"-TFT-Display





Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design. Um auf

weitere Server zugreifen zu können, kann diese

Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem  Rittal

KVM-Switch  SSC view 8/32cat kombiniert werden. Dadurch

ist der Anschluss  von bis zu 8/32 Servern an eine

Einheit in 1 HE möglich. Trotz der geringen Abmessungen

wurde eine 19"-Tastatur inklusive Nummernblock und

Touchpad integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 510

mm (ohne SSC-Erweiterung).  Der Einbau in Schränke der

Tiefe 700 -1000 mm möglich.  Die mitgelieferten

Einbausätze ermöglichen eine Anpassung  an einem

vorhandenen Ebenenabstand von 680 - 850mm  der

19"-Ebenen. Im geschlossenen Zustand ist die Schublade

abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung

geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten Zustand

zu vermeiden, wird das Backlight automatisch

abgeschaltet. Der beleuchtete Hauptschalter befindet

sich an der Frontseite.  Das Display kann sowohl analog

als auch digital über das  Digital-Visual-Interface

(DVI) angesteuert werden.  Die integrierten aktiven

Mini-Lautsprecher sorgen für akustische Rückmeldungen

bei Fehlermeldungen oder Systemklängen. Das Display ist

durch eine entspiegelte Schutzscheibe aus Kunststoff

geschützt. Die Einheit verfügt  über ein deutsches

Tastaturlayout.



Technische Daten:

TFT-Bildschirmdiagonale: 15. (381mm) TFT mit Schutz-

scheibe

Videoauflösung bis 1024x768

Helligkeit: ca. 250 cd/m²

Kontrastverhältnis: ca. 400:1

Sound: 2x 0,5W

Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz

Power out:: 12V DC (für SSC view)



Anschlüsse:

PS/2 (Tastatur & Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video in,  RGB & Sync.)

DVI-D (digital Video in)

3,5mm Klinke (Audio)

3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 448x44x510mm



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit

Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006



Lieferumfang:



- 1 Monitor-Tastatureinheit

- Befestigungsmaterial

- Alle benötigten Anschlusskabel ca. 1,6m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE   DK 9050100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
