Ausschreibungstext für Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)


Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)





Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.

Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene

Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in

Schränken mit der Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200

mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über eine große

Öffnung zur Einführung von Kabeln in den Schrank. Das

Bodenblech ist zweigeteilt und kann hierdurch auch

bei bereits existierender vorinstqallation jederzeit

zur einfacheren Montage währende der

Installationsarbeiten entnommen werden. Die

Einführungsöffnung verfügt beidseitig über spezielle

Bürsteleisten welche wechselseitig, versetzt geführt

werden und so selbst bei größeren Kabelmengen eine

effizientere abdichtung des Innenraumes gegenüber der

Umgebung ermöglichen.



Material: Stahlblech



Für Schrankbreite: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)   DK 7825367
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
