Ausschreibungstext für Sicherheits-Ergoform-S-Griff


Sicherheits-Ergoform-S-Griff



Der Sicherheitsgriff ist geeignet für FR, QR, PS, TC

und kann anstelle des normalen Griffsystems montiert

werden. Das System zeichnet sich, durch eine flexible

Zugangsmöglichkeit aus. Mit dem 3fachen Zahlencode kann

ein Zugang zum Schrank gewährt werden, ohne das ein

Schlüssel notwendig ist. Der Code läßt sich bei

geöffneter Tür individuell einstellen. Der Code läßt

sich nur neu einstellen wenn der Ursprungs-Code bekannt

ist, so ist gewährleistet das kein unbefugte verstellen

das Codes möglich ist. Ein alternativer Zugang ist die

Master-Key-Funktion. Mit dem Griff kann unabhängig vom

Zahlencode, über ein Profilhalbzylinder, die Tür

geöffnet werden. Es kann der Profilhalbzylinder 40 bzw.

45 mm nach DIN 18 254 eingesetzt werden. Durch die

einfache nachträgliche Montage ist der Griff optimal

für ISP- und ASP- Anwendungen geeignet.



Fabrikat: Rittal
Typ: Sicherheits-Ergoform-S-Griff   DK 7200810
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
