Ausschreibungstext für Sichttür in Flatpack-Lieferform


Sichttür in Flatpack-Lieferform



Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung -12321-.

Die Sichttür wird durch einfaches Einhängen und

Sichern mittels Federstiftscharnieren am Schrank

befestigt. Die Verpackung der

Flatpack-Einzelkomponenten lässt sich als

Gesamtverpackung für den montierten Schrank

wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech Oberflächenausführung:

Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035 Abmessungen:

Für Schränke (BxH) 800 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttür in Flatpack-Lieferform   DK 7540720
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
