Ausschreibungstext für DK-TS Einbaurahmen 54 HE für Schrank BxH: 800x2000 mm


DK-TS Einbaurahmen 54 HE für Schrank BxH: 800x2000 mm





Der Einbaurahmen ermöglicht innerhalb eines 800 mm

breiten und 2000 mm hohen TS-Netzwerkschrankes den

Aufbau einer seitlich versetzten 482,6 mm (19")-Ebene

mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie der zusätzlichen

Integration von weiteren 12 HE, welche seitlich

vertikal eingebaut werden können. Die zusätzliche

seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 übereinander

angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE

Aufnahmefläche. Der Einbaurahmen lässt sich sowohl

front- wie rückseitig integrieren.



Für Schränke: B x H (mm): 800 x 2000 Zusätzliche

vertikal Einbaufläche (HE): 12 Zusätzlich wird

benötigt: 2 Profilschienen zöllig, 482,6 mm (19")



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035





DK-TS Einbaurahmen 54 HE für Schrank BxH: 800x2000 mm





Der Einbaurahmen ermöglicht innerhalb eines 800 mm

breiten und 2000 mm hohen TS-Netzwerkschrankes den

Aufbau einer seitlich versetzten 482,6 mm (19")-Ebene

mit 42 HE nutzbarer Einbaufläche sowie der zusätzlichen

Integration von weiteren 12 HE, welche seitlich

vertikal eingebaut werden können. Die zusätzliche

seitliche Erweiterung teilt sich auf in 3 übereinander

angeordnete Einbauebenen mit jeweils 4 HE

Aufnahmefläche. Der Einbaurahmen lässt sich sowohl

front- wie rückseitig integrieren.



Für Schränke: B x H (mm): 800 x 2000

Zusätzliche vertikal Einbaufläche (HE): 12

Zusätzlich wird benötigt:

2 Profilschienen zöllig, 482,6 mm (19")



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Einbaurahmen 54 HE für Schrank BxH: 800x2000 mm   DK 7827554
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
