Ausschreibungstext für SV Geräteadapter zur Aufrastmontage


SV Geräteadapter zur Aufrastmontage



Geräteadapter zur Aufrastmontage mit montierten Anschlußleitungen, für

60 mm Schienensysteme und

Rittal PLS.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 63 A

für Schienenstärke: 5 mm

Baubreite: 54 mm

Tragschiene: 1 Stck, 7,5 mm hoch

Anschlußleitung: AWG 8 (10 mm 2)

Zusatzklemme: bis 10 mm2

Material:PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 °C

Anzugsdrehmoment Leiteranschlußklemme:1-2 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Geräteadapter zur Aufrastmontage   SV 3036000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
